MESLEKÎ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI

|  |  |
| --- | --- |
| **ÖĞRENCİNİN** | |
| **Okul / Kurum** | **SEYDİŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ** |
| **Adı ve Soyadı** |  |
| **T.C. Kimlik No** |  |
| **Baba Adı** |  |
| **Doğum Yeri ve Yılı** |  |
| **Sınıfı / No** |  |
| **Alanı / Dalı** | **................................ TEKNOLOJİSİ ALANI / Dalı** |

1. Alanıyla ilgili verilen görevi alan öğretmeni/eğitici personel/usta öğretici gözetiminde uygulayacaktır.
2. Her türlü arıza ve aksaklığı derhal alan öğretmeni/eğitici personel/usta öğreticiye bildirecektir.
3. Çalışma alanından izinsiz ayrılmayacaktır.
4. Elektrik ve tesisatlarıyla ilgili aksamlara ve kimyasal içerikli malzemelere dokunulmayacaktır.
5. Kesme, delme, zımba, perçin v.b. gibi işlerle, asit, baz gibi maddelerle yapılan işlerde, taşlama cihaz ve tezgahları gibi göze çapak veya parça kaçması ihtimali olan bütün işlerde Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılacaktır.
6. Yük ve personel asansörü ile yangın merdivenleri amacı dışında kullanılmayacaktır.
7. Çalışma alanı ve muhtelif yerlerde, ilan panosunda asılmış bulunan ve alan öğretmeni/eğitici personel/usta öğretici tarafından açıklanan İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı ile İkazları tam anlamı ile eksiksiz okutulup, anlatılıp onaylatılacaktır.
8. Çalışma alanında; misafir ve diğer kişiler kabul edilmeyecek, işyeri kuralları dışında eylemlerde bulunulmayacaktır.
9. Çalışma alanındaki makine, tezgâh ve cihazlar öğretilen bilgiler dışında, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) tedbirleri alınmadan ve alan öğretmeni/eğitici personel/usta öğreticinin onayı alınmadan çalıştırılmayacaktır.
10. Çalışma alanında; eğitim süresince işveren tarafından kontrol edilen ve kullanıma hazır olduğu teyit edilen Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) sürekli kullanılacaktır.
11. Çalışma alanında; öğrenciler, anahtarlık, zincir, madalyon, şapka, yüzük, bilezik ve kol saati gibi vb. sarkan ve düşebilen aksesuar kullanmayacaktır
12. Çalışma alanında; öğrenciler, uzun saç, uzun tırnak vb. tercihler alan eğitimini tehlikeye yol açmayacak şekilde tedbir alacaktır.
13. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ile yangın söndürme cihazları kullanıldıktan sonra alınan yere konulacaktır.
14. Çalışma alanındaki çekiç, keski gibi el aletleri ile diğer araç ve gereçler kullanıma hazır halde bulundurulacak, işlevine özgü ve uygun işlerde kullanılacaktır.

Çalışma alanındaki düşmeye neden olacak korkuluklar, geçit ve platformlar kullanıma hazır halde bulundurulacaktır.

15)

1. Çalışma alanındaki talimat ve ikaz levhalarının yerleri değiştirilmeyecektir.
2. Makine çalışırken bakım, onarım ve tamirat yapılmayacaktır. Bakım için yerlerinden çıkarılan muhafazalar yerlerine takılmadan makine çalıştırmayacaktır.
3. Ambar, malzeme, depo, takımhane yetkilisinin izni ve çıkış emri olmadan hiç bir malzeme, araç, gereç

v.s. alınmayacaktır.

1. Çalışma alanlarında; kimyasal deneylerde kullanacak malzemeler işveren tarafından deneyden önce kullanıma hazır hale getirilecek, etiket ve talimatlar dikkatle okunacak, etiketsiz olanlar sorumlu kişilere bildirilecektir. Deneylerden sonra vücudun herhangi bir bölümüne ve diğer kişilere dokunulmayacak, eller su ve sabunla yıkanacaktır. Kimyasal maddelere çıplak elle dokunulmayacak ve koklanmayacaktır.

Meslekî eğitimde iş sağlığı ve güvenliği kuralları taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve kurallar alan öğretmeni/eğitici personel/usta öğretici tarafından anlatılmıştır. Çalışma alanındaki uygulamalı eğitimle ilgili hususlarda belirtilen kurallara, iş disiplini ve ciddiyetle uyulacağı karar altına alınmıştır. Öğrenciden kaynaklı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar öğrenci ve velisine ait olacaktır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Veren Yetkilinin | Öğrenci | Veli | Alan Şefi | Okul/Merkez Müdürü |
| İmza  ..../..../........ | ..........................................  İmza  ..../..../........ | ...................................  İmza  ..../..../........ | İmza  ..../..../........ | ..........................................  İmza  ..../..../........ |